**朔城区疾病预防控制中心2024第3季度公示水**

**为做好城市生活饮用水安全状况信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权，朔城区疾病预防控制中心委托山西宁宇通检测技术服务有限公司，按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023），于2024年9月对龙头水的水质进行了监测，现将监测信息公示如下：**

**朔州市朔城区用户水龙头水水质安全状况信息公开表（2024年第3季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 荣丰清水湾B区 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.64 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 230 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 303 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.379 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 12.3 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.23 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 26.5 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0079 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00046 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000383 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L |  0.0163 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00019 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L |  ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.72 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 马邑花园 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.64 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 220 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 331 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.525 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 17.8 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.70 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 32.2 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0081 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.0015 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000115 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.0105 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00029 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.88 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 佳和枫景花园 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.77 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 236 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 352 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.445 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 10.3 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.23 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 35.1 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.012 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00095 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000442 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.128 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00017 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | 0.00017 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.68 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 居然嘉园 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.89 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 228 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 328 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.348 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 9.54 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.20 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 24.3 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.021 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.0017 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | ＜0.00009 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.0361 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00014 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | 0.00016 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.96 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 西山华府 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.87 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 238 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 314 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.373 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 10.4 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.28 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 27.9 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0085 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00020 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | ＜0.00009 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.00423 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00017 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.88 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 安苑小区 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.74 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 224 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 314 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.576 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 20.7 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.92 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 35.6 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | 0.019 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0082 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00023 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | ＜0.00009 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.0179 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00034 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.48 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 盛世佳园北区 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.70 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 248 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 336 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.454 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 10.9 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.21 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 36.8 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0080 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00018 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000183 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.0336 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00022 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.52 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 尚林苑北区 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.73 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 248 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 350 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.388 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 9.77 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.12 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 34.1 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0077 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00019 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000239 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.117 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00021 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.08 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 5 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 紫御尚都 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.92 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 208 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 366 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.808 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 23.2 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.12 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 46.3 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | 0.010 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.015 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00064 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000525 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.0347 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00059 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.000076 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.08 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 |  mg/L  | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 望景小区 | 2024.9.24 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.77 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 234 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 346 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.420 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 9.78 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.13 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 34.0 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0096 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00028 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000108 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.0726 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00018 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.92 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |