**朔城区疾病预防控制中心2024第4季度公示水**

**为做好城市生活饮用水安全状况信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权，朔城区疾病预防控制中心委托山西宁宇通检测技术服务有限公司，按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023），于2024年11月对龙头水的水质进行了监测，现将监测信息公示如下：**

**朔州市朔城区用户水龙头水水质安全状况信息公开表（2024年第4季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 市二中家属楼 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.70 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 248 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 325 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.326 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 10.4 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.86 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 35.0 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0087 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00017 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000352 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L |  0.00136 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00034 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L |  ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.56 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 金色华唐 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.69 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 250 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 328 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.326 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 10.3 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.86 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 34.9 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | 0.0016 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0096 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00012 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000553 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.00462 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00036 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.48 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 东岸国际 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.97 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 242 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 320 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.330 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 10.3 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.89 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 35.1 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.010 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00019 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000743 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.00848 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00036 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.40 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 5 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 文苑小区 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 8.01 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 366 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 669 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.668 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 39.2 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.96 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 104 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | ＜0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.012 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00049 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.00132 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.00788 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.0011 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.32 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 马邑小区 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.89 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 244 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 365 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.459 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 27.4 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.89 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 43.2 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | 0.0024 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.014 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00012 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000805 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.00675 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00056 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.08 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 6 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 德源小区 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.90 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 240 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 311 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.264 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 11.5 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.09 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 27.6 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | 0.0037 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.012 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00038 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.00129 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.00650 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00034 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.16 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 富诚家府 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.78 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 242 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 323 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.427 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 21.3 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.47 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 36.1 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | 0.0012 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.012 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00024 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000858 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.0119 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00062 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.32 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 8 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 神电生态园 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.77 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 230 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 299 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.257 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 10.1 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.94 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 25.1 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | 0.0045 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0096 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00028 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000839 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.0116 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00033 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.48 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 奥林花园 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.77 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 240 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 302 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.255 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 10.2 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.92 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 26.9 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | 0.0024 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.041 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.00015 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000788 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.00568 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00030 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.40 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 |  mg/L  | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测点** | **采样时间** | **采样单位** | **检验单位** | **监测指标** | **单位** | **监测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 朗润园 | 2024.11.6 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | 达标 |  |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | 达标 |  |
| 臭和味 | / | 无 | 达标 |  |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 达标 |  |
| PH | / | 7.92 | 达标 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 248 | 达标 |  |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 304 | 达标 |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.250 | 达标 |  |
| 氯化物 | mg/L | 8.92 | 达标 |  |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.95 | 达标 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 23.9 | 达标 |  |
| 铝 | mg/L | 0.0022 | 达标 |  |
| 铁 | mg/L | 0.0083 | 达标 |  |
| 锰 | mg/L | 0.000074 | 达标 |  |
| 铜 | mg/L | 0.000799 | 达标 |  |
| 锌 | mg/L | 0.00451 | 达标 |  |
| 砷 | mg/L | 0.00031 | 达标 |  |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | 达标 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | 达标 |  |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | 达标 |  |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.32 | 达标 |  |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | 达标 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | 6 | 达标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |
| 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | 达标 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 达标 |  |