附件5

朔城区农村改厕项目过程管控表

改 厕 户： 乡 村 （户主）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主身份证号 | | |  | | | | | |
| 改厕照片（附改造前的现状照片、改造中粪池照片、改造后厕屋内外照片各一张）照片可附表后； | | | | | | | | |
| 序号 | 项目 | 参考指标 | | 数量 | 是否  改造 | 改造  结果 | 是否  合格 | 管控  时间 |
| 1 | 改厕模式 | 双坑交替式 | |  |  |  |  |  |
| 通风改良式 | |  |  |  |  |  |
| 2 | 厕屋大小 | 1.2m×1.5m至1.5m×1.8m左右、窄边不低于1.2m，高度2.3m,厕所高于地平面0.15m | |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋 顶 | 瓦屋面 | |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙 体 | 内墙抹灰刷白，墙体为24墙 | |  |  |  |  |  |
| 5 | 内墙围 | 晶体板（高度0.6m） | |  |  |  |  |  |
| 6 | 厕屋地面 | 防水层、防滑瓷砖铺地 | |  |  |  |  |  |
| 7 | 厕 门 | 外开钢制单板门 | |  |  |  |  |  |
| 8 | 厕 窗 | 砖砌镂空窗口或钢制网窗 | |  |  |  |  |  |
| 9 | 便 器 | 蹲便器 | |  |  |  |  |  |

村改厕编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 便器盖板 | 便器密闭盖板 |  |  |  |  |  |
| 11 | 粪 池 | 砖砌24墙体、单坑不低于0.8m³、做到无害化处理 |  |  |  |  |  |
| 12 | 通风管 | 直径160mm的PVC通风管，管口上方加雨帽，高度大于屋顶500mm |  |  |  |  |  |
| 13 | 抽粪口 | 厕屋外方留抽粪口 |  |  |  |  |  |
| 14 | 照 明 | 太阳能照明灯 |  |  |  |  |  |
| 15 | 结 构 | 采用砖、石基础、厕屋地面采用现浇板，粪坑盖板采用预制板，预制过梁。 |  |  |  |  |  |
| 1. 施工队负责人： （签字） 2. 改厕户户主： （签字） 3. 村委会意见： （盖章）   支书、主任： （签字）   1. 乡（镇）政府意见： （盖章）   乡镇包村干部： （签字） | | | | | | | |

**注：**此表一式三份，村、乡、区验收组各一份