附件6

朔城区农村改厕（整改）验收表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_乡镇\_\_ \_\_\_\_村** | | | | **验收时间：\_\_\_\_\_\_ 年\_ \_月\_ \_日** | | |
| 户主姓名 |  | 家庭人口 |  | 联系电话 |  | |
| 身份证号 |  | | | 村级改厕编号 |  | |
| 现场拍摄改厕照片附后 | | | | | | |
|
|
| 改厕状况 | 新建 □ 重建 □ 修缮提质 □ 其他 □ | | | | | |
| 乡镇验收 | 合格 □ 基本合格 □ 不合格 □ | | | | | |
| 改厕模式 | 双坑交替式 □ 通风改良式 □ 水冲式 □ | | | | | |
| 序号 | 项目 | 参考指标 | | 实际规格 | | 是否合格 |
| 1 | 厕屋大小 | 1.2m\*1.5m至1.5m\*1.8m左右、窄边不低于1.2m，高度2.3m，厕所高于地平面0.15m | | 长： 宽： 高： 建筑面积：  其他： | | □是 □否 |
| 2 | 屋顶 | 瓦屋面坡度17° | | □瓦屋顶 □彩钢顶 | | □是 □否 |
| 3 | 墙体 | 内墙抹灰刷白，外墙清水墙，白水泥勾缝，墙体为24墙 | | □内墙抹灰刷白 □外墙抹灰 □12墙 □24墙 | | □是 □否 |
| 4 | 内墙围 | 晶体板（高度0.6m） | | □瓷砖 □晶体板 □其他 | | □是 □否 |
| 5 | 厕屋地面 | 防滑瓷砖铺地 | | □防滑瓷砖 □水泥 □其他 | | □是 □否 |
| 6 | 厕门 | 外开钢制单板门 | | □钢制单板门 □原厕防盗门 □其他 | | □是 □否 |
| 7 | 厕窗 | 砖砌镂空窗口 | | □砖砌镂空窗口 □木制或钢制窗 | | □是 □否 |
| 8 | 便器 | 蹲、坐便器 | | □蹲便器□1□2 □坐便器□1□2 | | □是 □否 |
| 9 | 便器盖板 | 便器密闭盖板 | | □塑制品□1□2 □自制品□1□2 | | □是 □否 |
| 10 | 粪池 | 砖砌24墙体、单坑不低于0.8m³、深1.3m到1.5m，做到无害化处理 | | □原粪池（□防渗漏） □新建池（□12墙体□24墙体） 深： 容积： | | □是 □否 |
| 11 | 通风管 | 直径160mm的PVC通风管，管口上方加雨帽，高度大于屋顶50cm | | □160mm（□1根□2根） □110mm（□1根□2根） □雨帽 □高于屋顶50cm | | □是 □否 |
| 12 | 抽粪口 | 厕屋外方留抽粪口 | | □抽粪口 □有密封盖 | | □是 □否 |
| 13 | 照明 | 太阳能照明灯 | | □LED灯 □白炽灯 □太阳能灯 | | □是 □否 |
| 14 | 结构 | 采用砖、石基础、厕屋地面采用现浇板，粪坑盖板采用预制板，预制过梁。 | | □砖石基础 □现浇盖板 □预制盖板（□1块□2块） □过梁（□1根□2根） | | □是 □否 |
| 15 | 卫生 | 厕屋干净、整洁。 | | □无蝇蛆 □基本无臭味 □使用物品摆放整齐、有序 | | □是 □否 |
| 工程造价估算 | |  | | | | |
| 1、施工队负责人（签字）：  2、改厕户户主（签字）：  3、村委会意见 （盖章）：  支书、主任 （签字）：  4、乡（镇）政府意见（盖章）：  乡镇包村干部（签字）：  5、验收人员签字： | | | | | | |